附件2

业余无线电台呼号编制和核发要求

业余无线电台呼号一般由呼号前缀、电台种类、分区编号、呼号后缀四部分组成。

呼号前缀（呼号第一部分）由一位字母组成，为国际电信联盟分配的呼号前缀字母B。

电台种类（呼号第二部分）由一位字母组成，用于区分不同序列的呼号后缀或表示某些特定种类的业余无线电台。字母G、H、I、D、A、B、C、E、F、K、L用于一般业余无线电台呼号；字母J用于空间业余无线电台呼号；字母R用于业余中继台和业余信标台呼号。字母S、T、Y、Z以及其他字母序列的业余无线电台呼号由国家无线电管理机构保留。

分区编号（呼号第三部分）由一位数字组成，用于表示业余无线电台分区号。空间业余无线电台分区号为1。

呼号后缀（呼号第四部分）由1～4位的字母或者字母和数字的组合组成。其中，1位、4位呼号后缀，以及带有数字的呼号后缀由国家无线电管理机构保留。QOA～QUZ及SOS、XXX、TTT等可能与遇险信号或类似性质的其他信号混淆的字母组合不用作呼号后缀。

各省、自治区、直辖市无线电管理机构可以核发的业余无线电台呼号号段见下表。

|  |  |
| --- | --- |
| 省（自治区、直辖市） | 业余无线电台呼号 |
| 呼号前缀（第一部分） | 电台种类（第二部分） | 分区编号（第三部分） | 呼号后缀（第四部分） |
| 双字母组合 | 数量 | 三字母组合 | 数量 |
| 北 京 | B | 一般业余无线电台：G、H、I、D、A、B、C、E、F、K、L业余中继台、业余信标台：R | 1 | AA~XZ | 624 | AAA~XZZ | 16039 |
| 黑龙江 | 2 | AA~HZ | 208 | AAA~HZZ | 5408 |
| 吉 林 | IA~PZ | 208 | IAA~PZZ | 5408 |
| 辽 宁 | QA~XZ | 208 | QAA~XZZ | 5223 |
| 天 津 | 3 | AA~FZ | 156 | AAA~FZZ | 4056 |
| 内蒙古 | GA~LZ | 156 | GAA~LZZ | 4056 |
| 河 北 | MA~RZ | 156 | MAA~RZZ | 4056 |
| 山 西 | SA~XZ | 156 | SAA~XZZ | 4054 |
| 上 海 | 4 | AA~HZ | 208 | AAA~HZZ | 5408 |
| 山 东 | IA~PZ | 208 | IAA~PZZ | 5408 |
| 江 苏 | QA~XZ | 208 | QAA~XZZ | 5223 |
| 浙 江 | 5 | AA~HZ | 208 | AAA~HZZ | 5408 |
| 江 西 | IA~PZ | 208 | IAA~PZZ | 5408 |
| 福 建 | QA~XZ | 208 | QAA~XZZ | 5223 |
| 安 徽 | 6 | AA~HZ | 208 | AAA~HZZ | 5408 |
| 河 南 | IA~PZ | 208 | IAA~PZZ | 5408 |
| 湖 北 | QA~XZ | 208 | QAA~XZZ | 5223 |
| 湖 南 | 7 | AA~HZ | 208 | AAA~HZZ | 5408 |
| 广 东 | IA~PZ | 208 | IAA~PZZ | 5408 |
| 广 西 | QA~XZ | 208 | QAA~XZZ | 5223 |
| 海 南 | YA~ZZ | 52 | YAA~ZZZ | 1352 |
| 四 川 | 8 | AA~FZ | 156 | AAA~FZZ | 4056 |
| 重 庆 | GA~LZ | 156 | GAA~LZZ | 4056 |
| 贵 州 | MA~RZ | 156 | MAA~RZZ | 4056 |
| 云 南 | SA~XZ | 156 | SAA~XZZ | 4054 |
| 陕 西 | 9 | AA~FZ | 156 | AAA~FZZ | 4056 |
| 甘 肃 | GA~LZ | 156 | GAA~LZZ | 4056 |
| 宁 夏 | MA~RZ | 156 | MAA~RZZ | 4056 |
| 青 海 | SA~XZ | 156 | SAA~XZZ | 4054 |
| 新 疆 | 0 | AA~FZ | 156 | AAA~FZZ | 4056 |
| 西 藏 | GA~LZ | 156 | GAA~LZZ | 4056 |
| 注：各省、自治区、直辖市无线电管理机构在核发一般业余无线电台呼号时，呼号第二部分应按照G、H、I、D、A、B、C、E、F、K、L顺序，第四部分应按照双字母、三字母组合顺序依次编制并核发业余无线电台呼号。 |