附表二

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地下设施顶面绿化条件 | 绿地面积 |
| 1 | 地下设施顶板低于室外地坪1米以上，且绿化覆土厚度1.5米以上 | 按100%折算 |
| 2 | 地下设施顶板低于室外地坪1米以上，且绿化覆土厚度1.0米以上不足1.5米 | 按80%折算 |
| 3 | 地下设施顶板低于室外地坪0.6米以上不足1米，且绿化覆土厚度0.6米以上 | 按60%折算 |
| 4 | 地下设施顶板低于室外地坪0.3米以上不足0.6米，且绿化覆土厚度0.3米以上 | 按40%折算 |

（注：地下设施顶面绿化不符合上述条件的，不折算绿地面积。）