附件1

一、公路工程监理业务分类标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 | 三类 |
| 1.路基路面工程 | 高速公路 | 一级公路 | 除高速公路、一级公路外的其他公路 |
| 2.桥梁工程 | 特大桥 | 大桥、中桥 | 小桥、涵洞 |
| 3.隧道工程 | 特长隧道、  长隧道 | 中隧道 | 短隧道 |

注: 1.本标准使用术语含义与交通运输部《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）规定一致。

2.分类标准中的工程，包含配套的交通安全设施、服务设施和管理养护设施，但不包含公路机电工程的内容。

二、水运工程监理业务分类标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设项目 | | | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 1 | 港口工程 | 集装箱码头 | 沿海 | 吨级 | ≥100000 | 10000～100000 | ＜10000 |
| 内河 | 吨级 | ≥1000 | ＜1000 | — |
| 散货码头 | 沿海 | 吨级 | ≥50000 | 10000～50000 | ＜10000 |
| 内河 | 吨级 | ≥1000 | 500～1000 | ＜500 |
| 件杂货、滚装、客运等多用途码头 | 沿海 | 吨级 | ≥10000 | 3000～10000 | ＜3000 |
| 内河 | 吨级 | ≥1000 | 500～1000 | ＜500 |
| 原油码头 | 沿海 | 吨级 | ≥50000 | 10000～50000 | ＜10000 |
| 内河 | 吨级 | ≥1000 | ＜1000 | — |
| 化学品、成品油、气等危险品码头 | | 吨级 | ≥3000 | ＜3000 | — |
| 舾装码头 | | 吨级 | ≥50000 | 10000～50000 | ＜10000 |
| 防波堤、导流堤、海上人工岛等水上建筑 | | 最大水深 （米） | ≥6 | ＜6 | — |
| 护岸、引堤、海墙等建筑防护 | | 最大水深 （米） | ≥5 | 3～5 | ＜3 |
| 船坞 | | 船舶吨位 | ≥50000 | 10000～50000 | ＜10000 |
| 船台、滑道 | | 船体重量（吨） | ≥5000 | 1000～5000 | ＜1000 |
| 港区堆场 | 沿海 | 万平方米 | ≥20 | 10～20 | ＜10 |
| 内河 | 万平方米 | ≥10 | 5～10 | ＜5 |
| 港口装卸工艺 | | 港口项目  规模 | 大型港口工程中相应装卸工艺 | 中型港口工程中相应装卸工艺 | 小型港口工程中相应装卸工艺 |
| 2 | 航道工程 | 沿海 | | 通航吨级 | ≥100000 | 10000～100000 | ＜10000 |
| 内河整治 | | 通航吨级 | ≥1000 | 500～1000 | ＜500 |
| 疏浚与吹填 | | 工程量（万方） | ≥200 | 50～200 | ＜50 |
| 渠化枢纽、船闸 | | 通航吨级 | ≥1000 | 500～1000 | ＜500 |
| 升船机 | | 通航吨级 | ≥1000 | 500～1000 | ＜500 |
| 航标工程 | | 投资（万元） | ≥1000 | ＜1000 | — |
| 船舶交通管理系统工程 | | 投资（万元） | ≥3000 | ＜3000 | — |

注：1.天然河流港口与航道工程中，潮汐河口的河口潮流段和口外海滨段的工程为沿海工程。

2.分类标准中的工程不包含水运机电工程的内容。