附表三

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平台、平屋顶绿化情况 | 绿地面积 |
| 1 | 覆土厚度1.5米以上，且小乔木、灌木垂直投影面积比例不低于70% | 按100%折算 |
| 2 | 覆土厚度1米以上不足1.5米，且小乔木、灌木垂直投影面积比例不低于70% | 按80%折算 |
| 3 | 覆土厚度0.6米以上不足1米，且以灌木及地被配置为主 | 按60%折算 |
| 4 | 覆土厚度0.3米以上不足0.6米，且以灌木及地被配置为主 | 按40%折算 |

（注：平台、平屋顶绿化不符合上述条件的，不折算绿地面积。）